|  |
| --- |
| TEMEL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME TESTİ |
| Adı Soyadı: |  |
| Bölümü |  |
| iMZA |  |

1. Çalışan ve işverenlerin İSG ile ilgili yükümlülükleri hangi kanunda ayrıntılı olarak belirtilmiştir?
2. Anayasa c) 6331 Sayılı Kanun
3. İso 9001 d) 4857 Sayılı Kanu
4. İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç kaç gün içerisinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar?
5. 1 gün içerisinde, c) 2 gün içerisinde,
6. 3 gün içerisinde, d) 4 gün içerisinde,
7. Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan, bedenen veya ruhen arızaya uğratan olaya ne denilmektedir?
8. İş Kazası c) Yaralanma
9. Meslek Hastalığı d) Tehlike
10. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası sayılmaz?
11. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
12. İşveren tarafından görevle başka bir yere gönderilen sigortalının asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
13. Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
14. Kendi aracıyla işe giderken,
15. Heimlich manevrası hangi durumda yapılmalıdır?
16. Tam tıkanıklık durumunda c)Burun kanamalarında
17. Sara nöbeti olurken, d) Kusma durumunda,
18. Yanma olayının meydana gelebilmesi için hangi etkenler bir araya gelmelidir?
19. Yanıcı Madde-Isı-Karbondioksit
20. Yanıcı Madde-Oksijen-Isı
21. Yanıcı Madde-Oksijen-Kâğıt
22. Oksijen-Ateş-Hava
23. İş kazası denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
24. Tehlikeli Hareket\*Tehlikeli Durum c) Risk\*Tehlike
25. Dikkatsizlik\*İhmal d)Makine\*Elektrik
26. Uyarı işaretlerinde **KIRMIZI** renk ne anlama gelir?
27. Uyarı c) Yasak
28. Zorunluluk d) Acil Çıkış
29. Uyarı işaretlerinde **YEŞİL** renk ne anlama gelir?
30. Uyarı c) Yasak
31. Zorunluluk d) Acil Çıkış
32. Kulak tıkacı kullanma zorunluluğu kaç dB’den itibaren başlar?
33. 80 dB c) 70 dB
34. 85 dB d) 90 Db
35. Aşağıdakilerden hangisi yalıtkandır?
36. Demir c) Cam
37. Bakır d) Kurşun
38. Kaçak akım koruma rölesinin görevi nedir?
39. Makineleri korur. C) Tesisatı korur.
40. Kabloları korur. D) İnsanları korur.
41. İş kazalarının % kaçı önlenemez?
42. % 98 c) % 50
43. % 2 d) % 100
44. *Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır.* Aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır?**
45. Çok tehlikeli sınıfta yılda en az bir defa.
46. Tehlikeli sınıfta iki yılda en az bir defa.
47. Az tehlikeli sınıfta üç yılda en az bir defa.
48. Az tehlikeli sınıfta gerekirse eğitim verilmeyebilir.
49. Tehlikelerden korunma yollarından hangisi diğerlerine göre daha önceliklidir?
50. Tehlikenin kaynağında azaltılması,
51. Tehlikenin kaynağında yok edilmesi,
52. Çalışanın tehlike alanından uzaklaştırılması,
53. Kişiye yönelik koruma yöntemleri uygulanması,
54. İş kazalarının ana nedenlerinden **İnsan Faktörüne dayanan Güvensiz Davranışlar** % kaçtır?
55. % 98 c) % 90
56. % 2 d) % 100
57. Evlerimizde kullandığımız elektrik kaç volttur?
58. 24 Volt c) 220 Volt
59. 380 Volt d) 100 Volt
60. Alternatif akımda kaç volt ve üzeri insan hayatı için tehlikelidir?
61. 24 Volt c) 220 Volt
62. 50 Volt d) 100 Volt
63. Kişisel Koruyucu Donanım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
64. Önce toplu koruma, sonra kişisel koruma
65. CE sertifikası olmalıdır
66. İşveren tarafından eğitim verilmelidir.
67. İşveren tarafından verilir, ücreti çalışandan kesilir.
68. Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk etmenlerinden birisi değildir?
69. Kariyer Engeli c) İş Güvencesi olmaması
70. Rahat Çalışma ortamı d) Kişilerarası Çatışma