|  |  |
| --- | --- |
| **112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ** | **40444 BUÜ İTFAİYE**  **40550 BUÜ GÜVENLİK** |
| **YETKİSİZ MÜDAHALELER YASAKTIR** | |
| **!!! DİKKAT !!!**    **ÖLÜM TEHLİKESİ** | |
| **ELEKTRİK İŞİNİ ELEKTRİKÇİYE BIRAK** | |
| **ELEKTRİK İLE İLGİLİ HER DURUMDA**  **ARANACAK KİŞİ: .………………………....**  **…….…………… Tlf: 0 (……) ……….....…** | |

|  | **BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ**  **ELEKTRİK PANOSU KULLANMA TALİMATI** | **TA İSG 020** |
| --- | --- | --- |

|  |
| --- |
| • Yetkili değilseniz, panoya müdahale etmeyiniz.  • Panoya müdahaleden önce gerekli iş izinleri alınmış olmalı, kilitleme ve etiketlemeler yapılmalıdır.  • Panoya müdahale edecek kişinin, 1000 volt kadar dayanıklı elektrik eldiveni, izoleli iş ayakkabısı kullanması gerekmektedir.  • Enerjiyi bir önceki istasyondan kesmeden panoda işlem yapmayınız.  • Pano önünde yalıtkan paspas bulunmalı; Müdahaleler süresince kullanılmalıdır.  • Müdahale sırasında, bölge emniyet şeridi ile çevrilmeli; yetkisiz kişilerin bölgeye girişleri önlenmelidir.  • Her ne olursa olsun, pano kapağı açıkken, çalışma alanı terk edilmemelidir.  • Çalışma bölgesinde, elektrik yangınlarında kullanılabilecek uygun ve çalışır yangın söndürücü bulundurulmalıdır.  • Kaçak akım rölelerini iptal etmeyiniz.  • Prizlerde çıplak uçlu kablo bağlamayınız, erkek fiş kullanınız.  • Statik bağlantı ve topraklamayı mutlaka yapınız.  • Topraklaması ve izolesi olmayan alet makine ekipman kullanmayınız.  • Yetkili değilseniz, kablo ve elektrik aksamına asla dokunmayınız.  • Arızalı elektrik tesisatını, elektrikli el aletlerini, makineleri ve ekipmanları kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.  • Çalışma bittikten sonra, pano kapağı kilitlenmeli; bölgenin ve panonun güvende olduğu kontrol edildikten sonra çalışma alanı terk edilmelidir.  • İşiniz bitince prizlerde takılı cihaz ve kablo bırakmayınız. |