|  |  |
| --- | --- |
| **112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ** | **40444 BUÜ İTFAİYE****40550 BUÜ GÜVENLİK** |
| **YETKİSİZ MÜDAHALELER YASAKTIR** |
| **!!! DİKKAT !!!****ÖLÜM TEHLİKESİ** |
| **ELEKTRİK İŞİNİELEKTRİKÇİYE BIRAK** |
| **ELEKTRİK İLE İLGİLİ HER DURUMDA****ARANACAK KİŞİ: .………………………....****…….…………… Tlf: 0 (……) ……….....…** |

|  | **BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ****ELEKTRİK PANOSU KULLANMA TALİMATI** | **TA İSG 020** |
| --- | --- | --- |

|  |
| --- |
| • Yetkili değilseniz, panoya müdahale etmeyiniz.• Panoya müdahaleden önce gerekli iş izinleri alınmış olmalı, kilitleme ve etiketlemeler yapılmalıdır.• Panoya müdahale edecek kişinin, 1000 volt kadar dayanıklı elektrik eldiveni, izoleli iş ayakkabısı kullanması gerekmektedir.• Enerjiyi bir önceki istasyondan kesmeden panoda işlem yapmayınız.• Pano önünde yalıtkan paspas bulunmalı; Müdahaleler süresince kullanılmalıdır. • Müdahale sırasında, bölge emniyet şeridi ile çevrilmeli; yetkisiz kişilerin bölgeye girişleri önlenmelidir.• Her ne olursa olsun, pano kapağı açıkken, çalışma alanı terk edilmemelidir.• Çalışma bölgesinde, elektrik yangınlarında kullanılabilecek uygun ve çalışır yangın söndürücü bulundurulmalıdır.• Kaçak akım rölelerini iptal etmeyiniz.• Prizlerde çıplak uçlu kablo bağlamayınız, erkek fiş kullanınız.• Statik bağlantı ve topraklamayı mutlaka yapınız.• Topraklaması ve izolesi olmayan alet makine ekipman kullanmayınız.• Yetkili değilseniz, kablo ve elektrik aksamına asla dokunmayınız.• Arızalı elektrik tesisatını, elektrikli el aletlerini, makineleri ve ekipmanları kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.• Çalışma bittikten sonra, pano kapağı kilitlenmeli; bölgenin ve panonun güvende olduğu kontrol edildikten sonra çalışma alanı terk edilmelidir.• İşiniz bitince prizlerde takılı cihaz ve kablo bırakmayınız. |