|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Satınalan Birim** | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
| **Talep Eden Birim** | İlahiyat Fakültesi |
| **Talep Eden Birim** **Sorumlusu** | Hüseyin KARABEYMühendis | **Tel** : 0224 243 15 70 |
| **Dosya Numarası** |  |
| **Satınalma Usulü** | Doğrudan Temin |
| **Satınalma Memuru** | Uğur ÖNDER | **Tel** : 0224 294 02 70 |
| **Faks**: 0224 294 02 53 |
| **E-mail**:satinalma@uludag.edu.tr |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Mal/Hizmet Cinsi** | **Mal/Hizmet Özellikleri** | **Miktarı** |
| **1** | Fotoğraf Makinesi | Teknik Şartnamede belirtilmiştir. | 1 |

**İlahiyat Fakültesi Fotoğraf Makinesi Alımı** için teklifler **28/10/2022** tarih ve saat **15:30** ye kadar U.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edileceği gibi posta/e-posta yoluyla da gönderilebilir. (**Not:** **Faks ile gönderilen teklifler geçerli sayılmayacaktır**.)

1. Teklif mektubu imzalı ve kaşeli olmalıdır.
2. Teklifin hangi tarihe kadar geçerli olduğu belirtilmelidir.
3. Sipariş sonrasında mal/hizmetin kaç günde teslim edileceği belirtilmelidir.
4. Mal/Hizmetle ilgili her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
5. Teklifler **KDV hariç** olarak **TL** cinsinden verilmelidir. (TL cinsinden verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)
6. Mal/Hizmet ile ilgili Garanti verilmelidir. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)
7. Kısmi teklife kapalıdır.
8. Söz konusu mal/hizmet sipariş verilmesi halinde **…./.../2022** tarihine kadar teslim edilmelidir.
9. **Teklif mektubunda teklif edilen Mal/Mallara ait marka model yazılmalıdır**.

Aşağıda idare tarafından standart hale getirilen teklif mektubu eksiksiz doldurulup gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır.

**Adres:** BursaUludağ Üniversitesi Rektörlüğü

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA

**Tel :** (0224) 294 02 97

 **Faks :** (0224) 294 02 53

**TEKLİF MEKTUBU**

**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**

**İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI**

**(Satınalma Müdürlüğüne)**

 **Tarih:…./…./2022**

|  |
| --- |
| **Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;** |
| **Adı ve Soyadı** |  |
| **Firma Adı** |  |
| **Açık Tebligat Adresi** |  |
| **Vergi Dairesi ve Vergi Numarası** |  |
| **Telefon ve Faks Numarası** |  |
| **Elektronik Posta Adresi**  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Mal/Hizmet Cinsi** | **Miktarı** | **Birim Fiyatı** | **Toplam** |
| **1-** | Fotoğraf Makinesi | 1 Adet |  |  |
| **KDV’siz Genel Toplam (TL)** |  |

**1-** Yukarıda belirtilen **(1 Adet )** mal/hizmet alımına ait teklifimizi **KDV** **hariç** ……………………. **TL** bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

**2-**Teklifimiz **…./…./2022**  tarihine kadar geçerlidir.

**3-** Söz konusu mal/hizmet idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra

 **…..** takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

**4-** 4077 Sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal/hizmet için ……. (gün/ay/yıl) garanti taahhüt ediyorum.

**5-** Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; 🟋

**🞎** Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.

**🞎** Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.

🟋**Teklif veren istekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.**

 **Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;**

 **Adı ve Soyadı:**

 **İmzası:**

 **Firma Kaşe**

**TEKNİK ŞARTNAME**

**FOTOĞRAF MAKİNESİ-LENSLİ-VİDEO ÇEKİM ÖZELLİKLİ**

**Görüntüleme**

|  |  |
| --- | --- |
| Lens Yuvası | EF Lens |
| Kamera Biçimi | Full Frame (1x Kırpma Faktörü) |
| Piksel | Gerçek: 31,7 MegapikselEtkili: 30,4 Megapiksel |
| Maksimum Çözünürlük | 6720 x 4480 |
| En Boy Oranı | 1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9 |
| Sensör Tipi | CMOS |
| Sensör Boyutu | 36 x 24 mm |
| Görüntü Dosyası Biçimi | JPEG, Raw |
| Bit Derinliği | 14-Bit |

**Pozlama Kontrolü**

|  |  |
| --- | --- |
| ISO Hassasiyeti | Otomatik, 100 ila 32000 (Genişletilmiş: 50 ila 102400) |
| Deklanşör hızı | Elektronik Ön Perde Deklanşörü1/8000 ila 30 SaniyeAmpul Modu |
| Ölçüm Yöntemi | Değerlendirmeli, Kısmi, Spot |
| Pozlama Modları | Diyafram Önceliği, Otomatik, Manuel, Enstantane Önceliği |
| Pozlama Telafisi | -5 ila +5 EV (1/3 EV Adımı) |
| Ölçüm Aralığı | 0 ila 20 EV |
| Beyaz dengesi | Otomatik, Bulutlu, Renk Sıcaklığı, Özel, Gün Işığı, Flaş, Floresan (Beyaz), Gölge, Tungsten |
| Devamlı atış | 21 Kareye (Raw) / Sınırsız Kareye kadar 30 MP'de 7 fps'ye kadar |
| Aralıklı Kayıt | Evet |
| Otomatik zamanlayıcı | 2/10 Saniye Gecikme |
| Ayna Kilitleme | Evet |
|  |  |

**Video Çekim Özellikleri**

|  |  |
| --- | --- |
| Kayıt Modları | M-JPEG 4: 2: 2 8 bitDCI 4K (4096 x 2160) 23,976p / 24,00p / 29,97p [500 Mb / s]MOVFull HD (1920 x 1080) 59,94p [180 Mb / s]23,976p / 24,00p / 29,97p'de Full HD (1920 x 1080) [90 Mb / s]59,94p'de [60 Mb / s]Full HD (1920 x 1080) 23,976p / 24,00'da p / 29,97p [30 Mb / s]HD (1280 x 720) -de 119,88p [160 Mb / s]MP4Full HD (1920 x 1080) -de 59,94p [60 Mb / s]Full HD (1920 x 1080) -de 23,976p / 24,00p / 29,97p [30 Mb / s]29,97p [12 Mb / s] hızında Full HD (1920 x 1080) |
| Harici Kayıt Modları | 59,94p'deFull HD (1920 x 1080) 23,976p / 24,00p / 29,97p'deFull HD (1920 x 1080) 120p'de 29,97pHD'de (1280 x 720) Full HD (1920 x 1080) |
| Kayıt Sınırı | 29 Dakikaya Kadar, DCI 4K için 59 Saniye (4096 x 2160) |
| Video Kodlama | NTSC / PAL |
| ISO Hassasiyeti | Otomatik: 100 ila 32000 |
| Ses kaydı | Dahili Mikrofon (Mono)Harici Mikrofon Girişi |
| Ses Dosyası Biçimi | AAC, Doğrusal PCM (Stereo) |

**Odaklanma**

|  |  |
| --- | --- |
| Odak Türü | Otomatik ve Manuel Odaklama |
| Odak modu | Sürekli-Servo AF (C), Manuel Odaklama (M), Tek Servo AF (S) |
| Otomatik Netleme Noktaları | Faz Algılama: 61 (41 Çapraz Tip) |
| Otomatik Netleme Hassasiyeti | -3 ila +18 EV |

**Vizör ve Monitör**

|  |  |
| --- | --- |
| Vizör Tipi | Optik (Pentaprism) |
| Vizör Göz Noktası | 21 mm |
| Vizör Kapsamı | 100% |
| Vizör Büyütme | Yaklaşık. 0.71x |
| Diyoptri Ayarı | -3 ile +1 |
| Monitör Boyutu | 3.2' |
| Monitör Çözünürlüğü | 1.620.000 Nokta |
| Monitör Türü | Sabit Dokunmatik Ekran LCD |

**Flaş**

|  |  |
| --- | --- |
| Dahili Flaş | Hayır |
| Maksimum Senkronizasyon Hızı | 1/200 Saniye |
| Flaş Telafisi | -3 ila +3 EV (1/3, 1/2 EV Adımları) |
| Özel Flaş Sistemi | ETTL |
| Harici Flaş Bağlantısı | Sıcak Ayakkabı, PC Terminali |

**Arayüz**

|  |  |
| --- | --- |
| Hafıza kardı bölümü | Yuva 1: SD / SDHC / SDXC (UHS-I)Yuva 2: CompactFlash (UDMA 7) |
| Bağlantı | 3.5mm Kulaklık3,5 mm Mikrofon, Canon N3, HDMI C (Mini), USB Mikro-B (USB 3.0) |
| Kablosuz | Kablosuz internet |