|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Satınalan Birim** | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | | |
| **Talep Eden Birim** |  | | |
| **Talep Eden Birim**  **Sorumlusu** |  | |  |
| **Dosya Numarası** |  | | |
| **Satınalma Usulü** | Doğrudan Temin | | |
| **Satınalma Memuru** | Uğur ÖNDER | **Tel** : 0224 294 02 70 | |
| **Faks**: 0224 294 02 53 | |
| **E-mail**:satinalma@uludag.edu.tr | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Mal/Hizmet Cinsi** | **Mal/Hizmet Özellikleri** | **Miktarı** |
| **1** | **Ateş Ölçer Özellikli HES Kodu Kontrol Cihazı** | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. | 6 adet |

**Ateş Ölçer Özellikli HES Kodu Kontrol Cihazı Alımı** için teklifler **27/09/2021** tarih ve saat **13:00** ‘e kadar U.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edileceği gibi posta/e-posta yoluyla da gönderilebilir. (**Not:** **Faks ile gönderilen teklifler geçerli sayılmayacaktır**.)

1. Teklif mektubu imzalı ve kaşeli olmalıdır.
2. Teklifin hangi tarihe kadar geçerli olduğu belirtilmelidir.
3. Sipariş sonrasında mal/hizmetin kaç günde teslim edileceği belirtilmelidir.
4. Mal/Hizmetle ilgili her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
5. Teklifler **KDV hariç** olarak **TL** cinsinden verilmelidir. (TL cinsinden verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)
6. Mal/Hizmet ile ilgili Garanti verilmelidir. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)
7. Kısmi teklife kapalıdır.
8. Söz konusu mal/hizmet sipariş verilmesi halinde **…./.../2021** tarihine kadar teslim edilmelidir.
9. **Teklif mektubunda teklif edilen Mal/Mallara ait marka model yazılmalıdır**.

Aşağıda idare tarafından standart hale getirilen teklif mektubu eksiksiz doldurulup gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır.

**Adres:** Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA

**Tel :** (0224) 294 02 97

**Faks :** (0224) 294 02 53

**Eposta:** satinalma@uludag.edu.tr

**TEKLİF MEKTUBU**

**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**

**İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI**

**(Satınalma Müdürlüğüne)**

**Tarih:…./09/2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;** | |
| **Adı ve Soyadı** |  |
| **Firma Adı** |  |
| **Açık Tebligat Adresi** |  |
| **Vergi Dairesi ve Vergi Numarası** |  |
| **Telefon ve Faks Numarası** |  |
| **Elektronik Posta Adresi** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Mal/Hizmet Cinsi** | **Miktarı** | **Birim Fiyatı** | **Toplam** |
| **1** | **Ateş Ölçer Özellikli HES Kodu Kontrol Cihazı** | 6 adet |  |  |
| **KDV’siz Genel Toplam (TL)** | |  |

**Teklif Edilen Cihazın Marka/Modeli:**

**1-** Yukarıda belirtilen **(6 Adet )** mal/hizmet alımına ait teklifimizi **KDV** **hariç** ……………………. **TL** bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

**2-**Teklifimiz **…./…./2021**  tarihine kadar geçerlidir.

**3-** Söz konusu mal/hizmet idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra

**…....** takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

**4-** 4077 Sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal/hizmet için ……. (gün/ay/yıl) garanti taahhüt ediyorum.

**5-** Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; 🟋

**🞎** Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.

**🞎** Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.

🟋**Teklif veren istekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.**

**Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;**

**Adı ve Soyadı:**

**İmzası:**

**Firma Kaşe**

**TEKNİK ŞARTNAME**

**Ateş Ölçer Özellikli HES Kodu Kontrol Cihazı**

|  |  |
| --- | --- |
| Hayat Eve Sığar (HES) Kod Sorgulama | Cihaz, Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ile ürettiği sorgulama ve kontrolleri desteklemelidir |
| HES QR Kodu Sorgulama | Evet |
| Karantina Sürecinde Olan Veya Riskli Durumda Olan Kişileri HES QR Kodu İle Sorgulama | Evet |
| HES QR Kodu İle Aşı Bilgileri Sorgulama | Evet |
| HES QR Kodu İle Bağışıklık Sistemi Bilgisi Sorgulama | Evet |
| HES QR Kodu İle PCR Sorgulama | Evet |
| Riskli Durumda Olan Sorgulama Sonuçları İçin Sesli, Işıklı ve Görsel Uyarı Sistemi | Evet |
| İşletim Sistemi | Android |
| Ateş Ölçer | Evet |
| Ateş Belirlenecek Bir Değeri Geçtiğinde Uyarı Verme | Evet |
| Ekran Boyutu | 10.1 inch |
| Dokunmatik | Evet |
| Erhernet Bağlantı | Evet |
| WİFİ | Evet |
| USB Girişi | Evet |
| Sanal Klavye | Evet |
| Kayıt Tutma ve Raporlama | Evet |
| HES Kodu El İle Yazma | Evet |
| HES Uygulaması Entegrasyonu | Evet |
| TC Sağlık Bakanlığı Kurumsal Entegrasyon | Evet |
| Montaj Özelliği | Ayaklı /Asma / Duvara Monte seçeneği olmalı |
| TSE Uygunluk | Evet |
| Ekran Çözünürlük | En Az 800 [WXGA] x 1280 (RGB) |
| Kontrast Oranı | En Az 1300 : 1 (Tip) (TM) 1 |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif Ekran |
| Teleskopik Ayak | 110 – 160 CM |
| Barkod Okuyucu Tarama Türü | CMOS 1D/2D |
| Barkod Tür Desteği | El İle Kod Girişi, Kağıt, Cep Telefonu Ve Tablet Üzerinden Kod Okuma Özelliği |
| Barkod Tarama Hızı | 300 Kez / Saniye |
| Barkod IP seviyesi | IP5X standardı |
| İşlemci | En Az Quad Core |
| RAM | En Az 2 GB |
| Dahili Hafıza | En Az 16 GB |
| **1. Cihazlar en az 2 yıl garantili olmalıdır. 2. Her türlü malzeme, montaj, nakliye vb. giderler üstlenici firmaya aittir.**  **3. Tak Çalıştır özelliği bulunan cihazlar kargo ile gönderilebilir. Kargodan doğan bütün sorumluluk yükleniciye aittir.**  **4. Kargo ile gönderilen Tak Çalıştır özelliği bulunan cihazların kurulum desteğini Yüklenici çevrimiçi veya telefonla vermelidir. 5. Üstlenici firma HES Kontrol Cihazlarını çalışır durumda teslim etmek zorundadır.  6. Teknik şartnamede belirtilen özellikler HES Kontrol Cihazlarının *minimum* teknik değerleridir.** | |