**1. AMAÇ:** Bu talimat Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde, her türlü klimanın kullanılma esnasında çalışanın kendisi ve çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak, olası tehlike ve risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde çalışan personelinin, klima kullanımını, sorumlulukları ve emniyet tedbirlerini kapsar**.**

**3. YASAL DAYANAK:** Bu talimat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğler, 4857 Sayılı İş Kanunu,5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ikincil mevzuat gereğince hazırlanmıştır.

**4. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde, yetkili amirler ve çalışan tüm personel sorumludur.

**5. UYGULAMA**

**Çalıştırma Öncesi**

**1.**Ünitenin etkin bir şekilde topraklandığından emin olun.

**2.**Hasarlı veya standart olmayan bir güç kablosu kullanmayın.

**3.**Diğer cihazlarla aynı prizi kullanmayın.

**4.**Uzatma kablosu kullanmayın.

**5.**Cihazı doğrudan güç kaynağını keserek çalıştırmayın/durdurmayın,

**Kullanım**

**1.**Cihazı şartlara ve sağlık koşullarına en uygun sıcaklığa ayarlayın. Özellikle yaz aylarında iç ortam sıcaklığının, dış ortam sıcaklığından maksimum 8-10°c geçmemesine dikkat ediniz.

**2.**Hava akımının uzun süre doğrudan vücudunuza gelmemesine dikkat edin. İnsanları, hayvanları veya bitkileri kesinlikle klimadan çıkan sıcak veya soğuk havaya doğrudan maruz bırakmayın, Havanın yönünü, insanlara doğrudan üflemeyecek şekilde ayarlayın. Uzun süre soğuk havaya maruz kalmayın. Bu durum fiziksel ve sağlık sorunlarına neden olacaktır.

**3.**Camları ve kapıları kapatın aksi takdirde, soğutma veya ısıtma performansı düşecektir.

Sıfır Ürünü hiç hava almayan alanlarda uzun süre kullanmayın. Cihaz, diğer ısı yayan aygıtlar ile birlikte kullanıldığında, oksijen azlığı olasılığından dolayı odayı iyice havalandırın.

**4.**Hava akış yönlendiricisinin kanatları arasına bir şey sokmayın, iç ünite fanı hasar görebilir ve yaralanabilirsiniz.

**Temizlik ve Bakım**

**1.**Filtreyi sökerken ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Keskin metal kenarlara temas edilmesi halinde yaralanmalar meydana gelebilir.

**2.**Klimanın içini temizlemek için su kullanmayın. Suya maruz kalması durumunda izolasyon zarar görebilir, bu da elektrik çarpmasına yol açabilir.

**3.**Üniteyi temizlemeye başlamadan önce, ilk olarak gücü kesin ve devre kesiciyi kapatın.

**4.**İş ekipmanları yönetmeliği gereğince klimaların periyodik kontrollerinin yılda en az bir defa yaptırın.

**Genel Güvenlik**

**1.**Klimaya ıslak elle dokunmayın, çalıştırmayın, tamir etmeyin. İhmal ederseniz elektrik çarpması veya üründe hasara sebep olabilir.

**2.**Ürünün ve güç kablosunun yakınında ısıtıcı cihazlar koymayın. Bu cihazlardan yayılabilecek aşırı ısı, ürünün plastik parçalarında erimeye neden olabilir

**3.**Elektrikler kesildiğinde veya fırtına durumunda fişi prizden çekin. Bunu ihmal etmek yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

**4.**Cihazdan tahliye edilen suyu içmeyin. Aksi takdirde ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabilirsiniz

**5.**Cihazı hiç hava almayan alanlarda uzun süre kullanmayın.

**6.**Cihazı ocak vb. cihazlarla aynı anda çalıştırırken ortamı ara sıra havalandırın.

**7.**Cihazı durdurduktan sonra tekrar çalıştırmak için 3 dakika bekleyin. Tesisatınızın sigortası atabilir.

**8.**Çalışır durumda iken, üründeki hava giriş-çıkış menfezlerinin ve dış ünitenin üzerini örtmeyin

veya herhangi bir cisimle kapatmayın,

**9.**Klimanızı besleme kablosundan tutarak çekmeyiniz. Kabloda oluşabilecek herhangi bir hasarda

Elektrik çarpabilir.

**10.**Nem çok yüksekse ya da kapı veya pencere açıksa ürünü uzun süre çalışır halde bırakmayın,

**11.**Cihazı, teknik özelliklerine uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir elektrik şebekesine bağlayın

**12.**Şebeke geriliminin ürüne uygun olduğundan emin olun.

**13.**Ürünün elektrik kablosunu çekerek zorlamayın. Kabloda oluşabilecek herhangi bir hasar elektrik çarpmasına neden olabilir.

**14.**Cihazda soğutucu gaz dolaşımının gerçekleştiği soğutma devresine kesici ve delici aletler kullanarak zarar vermeyin.

**15.**Ürün çalışırken iç ve dış ünitelerdeki hava giriş ve çıkış menfezlerine elinizi veya başka bir cismi sokmayın. İç kısımda bulunan fanlar ciddi yaralanmalara neden olabilir. Ürünün bulunduğu ortamda yanıcı gaz kaçağı meydana geldiğinde, gazı ve klimayı kapatın. Ortamı iyice havalandırmadan klimayı tekrar çalıştırmayın.

**16.**Elektriksel parçaların suyla temasını engelleyin. Ürünün elektriksel parçaları suyla temas ettiyse ürünü kapatın ve Yetkili Servisi arayın.

**17.**Üründen garip bir ses, duman ve koku gelirse ürünü sigortadan kapatın ve Yetkili Servisi arayın.

**18.** Mesai bitiminde klimanın ve sigortasının kapatıldığından emin olduktan sonra ofislerden çıkılmalıdır.

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SORUMLU** **PERSONEL**  **( Tebellüğ Eden )** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN**  **( Tebliğ Eden )** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı, Bursa Uludağ Üniversitesi ………………………………………………………………………………….sinde görev yaparken, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için talimatta belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklilikleri aynen yerine getireceğimi ve uygulayacağımı, talimattaki herhangi bir hususa uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim**.